Klantgegevens: 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klantnaam: | euro | Locatienaam: | rivium |
| Adres: | Rivium 2 straat 12 | Adres: | Rivium 2 straat 12 |
| Postcode: | 2909 LG | Postcode | 2909 LG |
| Plaats: | Capelle aan de Ijssel | Plaats | Capelle aan de Ijssel |

Apparaat/inventaris/gereedschap gegevens:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventarisnummer: | 1 | Omschrijving: | slijptol |
| Serienummer: | 1234 | Ruimte/afdeling/auto: | werkplaats |
|  |  |  |  |
| Testdatum: | 12/12/2012 | Testinterval: | 12 |
|  |  |  |  |
| Klasse: | 2 | Nominale spanning: | 230 |

Testresultaten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test: | | Resultaat: | Status: |
| Visuele controle: | |  |  |
| Behuizing/stekker/netsnoer/schakelaar/contactdoos/uiterlijk/manual/accessoires | | | Ok |
| Beschermingsleiding | |  |  |
| Isolatieweerstand | | > 99.9 MΩ | Ok |
| Lekstroom | Vervangend | 0.00 mA | Ok |
| Functietest | |  |  |
| Polariteit | |  |  |
|  | | Eindresultaat | Ok |

Opmerkingen: test 1

Gegevens keuringsinstantie:

Euro-Index BV Testinstrument: PAT410

Rivium 2 straat 12 Serienummer: 1000-747/101077470

2909 LG Capelle aan de IJssel

Keurmeester: euro Handtekening: